|  |
| --- |
|  |
| **Измельчитель для специй** |
| **Руководство по эксплуатации****Серия WSG30E****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Модель: WSG30E****Комплектация:** • основание, 3 чаши объемом из нержавеющей стали, с крышкой и ножом.**Требования к электропитанию:**• 220-240 В, 50/60 Гц, 175 Вт • Каждый прибор рекомендуется подключать к отдельной розетке • Не используйте удлинители для подключения блендера**Размеры** (Высота х Ширина х Глубина)• 21х12х14 см.2018**Год и месяц производства: указан на упаковке.** |

|  |
| --- |
| **ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**При использовании электрического оборудования, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности:1. **ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ**.2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте основание устройства в воду или другую жидкую среду.3. Необходимо соблюдать тщательный контроль за работой устройства, если он используется детьми или в их непосредственной близости.4. Отсоединяйте прибор от сети электропитания перед заменой или установкой деталей, а также очисткой оборудования.5. Избегайте контакта с подвижными частями устройства.6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, при выявлении неисправностей или если прибор поврежден каким-либо образом. С целью выявления неисправности, проведения ремонта, электрической или механической наладки обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр.7. Использование дополнительных аксессуаров, включая чаши, не рекомендуемые производителем прибора, может привести к возникновению опасных ситуаций.8. Не используйте вне помещения.9. Не допускайте свисания шнура питания с края стола или соприкосновения с раскаленными поверхностями. Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно.10. Руки или посторонние предметы не должны находиться в чаше измельчителя во избежание получения серьезных травм и/или поломке оборудования. Допускается использование резиновой кухонной лопатки, но только в том случае, когда прибор находится в выключенном состоянии.11. Лезвия измельчителя очень острые. Обращайтесь с ним с осторожностью.12. Если в Вашем приборе присутствует съемное основание чаши и ножа - во избежание травм, никогда не размещайте режущие ножи лезвий на основании без надлежащего крепления контейнера.13. При работе всегда закрывайте крышкой чашу.14. Не предназначен для смешивания горячих жидкостей!**СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ** |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**1. Вставьте шнур в розетку.2. Снимите крышку с основания прибора3. Наполните чашу из нержавеющей стали нужным количеством специй. Примечание. Используйте только сухие ингредиенты. Не добавляйте воды или других жидкостей в миску для работы.4. Убедитесь, что чаша находится в заблокированном положении, затем поместите крышку на основание измельчителя. Пожалуйста, обратите внимание: Функция безопасности измельчителя не позволяет начать работу если крышка не установлена, а чаша в положении блокировки.5. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы начать шлифование.6. Измельчить до тех пор, пока специи не будут измельчены до желаемой консистенции.Чтобы остановить шлифование, прекратите нажатие кнопки включения / выключения.7. Если какая-либо крупная пряность попадает под лезвие: удалите баночку из основания, удалите специю, замените банку, и продолжайте измельчение.8. Остановите работу. 9. Извлеките вилку из розетки.10. Чтобы хранить неиспользованные приправы, удалите чашу и крышку с крышкой для хранения. **УХОД И ХРАНЕНИЕ** |
| 1. Прежде чем снять чашу дайте мотору полностью остановиться. Никогда не устанавливайте чашу на основание мотора и не снимайте ее с основания мотора, когда двигатель работает.
2. Снимите чашу с основания мотора и извлеките ее содержимое.
3. Промывайте и высушивайте чашу после каждого использования. Чаши со съемными нижними частями перед промывкой необходимо разобрать.
* Следующие детали можно мыть в посудомоечной машине: чаши, съемные нижние части чаши, узлы лезвий.
* **Следующие детали не допускается мыть в посудомоечной машине и должны быть помыты вручную: пластиковые чаши, крышки для чаш и вкладыши крышки измерительной чашки.**
 | 1. **Кнопка ON/OFF**
2. **Крышка**
3. **Нож (не показан)**
4. **Чаша съемная**
5. **Основание**

 |
| После очистки и сушки соберите чаши, прикрутив съемные части.1. Не подлежит очистке высоконапорной струёй воды.
2. Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °с и относительной влажности не более 65%, не кладите на прибор какие-либо предметы. Оберегайте его от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
 |
| **ВАЖНО: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ!**  |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ.**• Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных и жилых зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. • Прибор должен использоваться только в закрытых помещениях. • Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления. • Эксплуатация данного прибора запрещена лицам (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или лицам с недостаточным опытом и знаниями в случае, если они не находятся под наблюдением или не обучены взрослыми, ответственными за их безопасность.  |
|  |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА**1. Прибор предназначен для профессионального и бытового использования.
2. Прибор поставляется в индивидуальной упаковке.
3. Транспортировка прибора должна осуществляться с мерами предосторожности: не ронять, не бросать, а также с соблюдением знаков по транспортировке и хранению на упаковке.
 |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*** МОТОР

Не подлежит очистке высоконапорной струёй воды.Мотор не требует консервации или смазки. Герметичная смазка обеспечивает бесперебойную работу устройства.* ШНУР ПИТАНИЯ

Шнур питания не подлежит замене конечным пользователем.Замена шнура питания должна выполняться только уполномоченным импортером изготовителя (или, в США и Канаде, авторизованным сервисным центром).При обнаружении неисправности не старайтесь отремонтировать самостоятельно. По вопросу ремонта или другим возникающим вопросам обращайтесь к уполномоченному импортеру изготовителя.  |
| **УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ** Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта. Этот знак на устройстве или на документах, сопровождающих товар, указывает, что данное устройство не может быть утилизировано вместе с прочими бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора |
| **ГАРАНТИЯ**Ответственность за выполнение гарантийных обязательств в отношении продукции компании Waring, продаваемой за пределами США и Канады, лежит на местном импортере или дистрибьюторе.ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора с питанием от постоянного тока АННУЛИРУЕТ гарантийные обязательства.Изготовлено в Китае. **Производитель**: CONAIR CORPORATION Подразделение: Waring Commercial КИТАЙ, “Conair (Dongguan) Limited” 5/F., Block 1, Yau Shing Industrial Building, Jin Xiao Tang Industrial Section, Feng Gang, Dongguan City, China. Postal Code: 52682**Импортер**: ООО «ВЕСТГЕЙТ»Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, корп. 22. +7 (499) 322-33-55 |