Инструкция по использованию:

1. Установить слепой фильтр и добавить 3-5 г. (пол чайной ложки) порошка. Вставить портафильтр в группу.

2. Включить цикл пролива на 10 сек. Прервать работу на 10 сек. Повторить последовательность действий 5 раз.

3. Вынуть портафильтр и промыть.

4. Вставить еще раз и пропустить 5 циклов пролива без порошка.

5. Приготовить порцию эспрессо и слить.

6. Замочить фильтры и металлические части портафильтра в растворе 6-8 г. (1 чайная ложка) порошка на 1 л. теплой воды.

Промыть чистой теплой водой.