УФ СТЕРИЛИЗАТОР

МОДЕЛИ: DH25KS, DH50KS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изготовитель: " Kocateq" (Ю. Корея)

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С БОЛЬШОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И ПРОДАВЦЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К ПРОДАВЦУ).

Содержание.

1. Важные положения и предупреждения 3

2. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании оборудования 43. Техника безопасности 44. Транспортировка и хранение 55. Технические характеристики 56. Установка и размещение 67. Эксплуатация 68. Очистка и обслуживание оборудования 79. Условия гарантии 710. Электрическая схема 8

2

Вы приобрели профессиональный высококачественный УФ стерилизатор фирмы "Kocateq"

(Южная Корея), сертифицированный на соответствие требованиям директив и нормативов безопасности Европейского сообщества (знак соответствия CE).

Благодарим за Ваш выбор и надеемся, что приобретенное Вами оборудование удовлетворит Ваши запросы и ожидания.

Приглашаем Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед включением и использованием УФ стерилизатора, именуемого в дальнейшем машина или аппарат.

1. Важные положения и предупреждения.

Эта инструкция является составляющей частью вашей машины и должна храниться в нормальных условиях. Обязательно ознакомьте менеджера и персонал, отвечающий за оборудование, с содержанием этой инструкции, при смене персонала не забывайте ознакамливать новых работников с требованиями, содержащимися в этой инструкции (не забывайте выполнять эту просьбу также при передаче этой машины в другую организацию или при повторной установке машины в другом подразделении Вашей организации).

На момент включения машины Вам следует выделить лицо, ответственное за машину. Наш персонал проведет подробный инструктаж по правилам техники безопасности, корректной эксплуатации машины. Пожалуйста, строго следуйте предписаниям нашего персонала особенно при установке машины - это позволит Вам использовать в дальнейшем машину с наиболее высокой производительностью, позволит избежать выходов машины из строя.

Перед установкой и использованием машины, внимательно изучите все положения этой инструкции. Игнорирование или невыполнение установок и указаний, содержащихся в этой инструкции, приводит к преждевременным поломкам машины, ее неудовлетворительной работе, аннулированию гарантийных обязательств.

 Перед проведением процедур, связанных с переустановкой, обслуживанием, очисткой

машины, обязательно отключите машину от основной электрической сети.

 В случае если необходима переделка Вашей электрической сети, или Вы не уверены в

параметрах электрической сети, Вам следует обратиться к квалифицированному электрику из сервисной службы для проведения соответствующих работ или консультаций.

 Устройство машины, материалы, применяемые при ее изготовлении, позволяют

использовать ее на протяжении многих лет без каких-либо затруднений.

 Машина является источником повышенной опасности, неквалифицированное использование

машины может привести к тяжелым последствиям: ожогам, электрическим травмам и т.п.

 Машина предназначена для использования предварительно проинструктированными

пользователями, не допускайте неквалифицированный персонал, детей к машине, не позволяйте им играть с ней, разбирать ее.

 Машина предназначена для эксплуатации исключительно в закрытом помещении.

Предупреждения:

 Не разрешается оставлять упаковочные материалы без присмотра в домашних условиях.

Рассортируйте упаковочные материалы и сдайте их в ближайший центр по сбору рециклируемых отходов.

 В том случае, когда Вы будете выбрасывать само оборудование, сдайте его в ближайший

центр по сбору рециклируемых отходов.

 Не затрудняйте доступ к вентиляционным отверстиям и к прорезям, предназначенным для

отвода тепла.

 Табличка данных, на которой приведены технические данные, регистрационный номер и

торговая марка, находится на видном месте на стенке оборудования.

3

Не разрешается снимать эту табличку.

 Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или

предметам из-за несоблюдения приведенных выше указаний или из-за вмешательства в какую-либо часть оборудования, или из-за применения запасных частей, не являющихся оригинальными.

 Машина предназначена для стерилизации ножей, вилок и иных столовых приборов. Любое

другое применение, рассматривается как ненадлежащее. Изготовитель не несет никакой ответственности в случае ненадлежащего применения оборудования.

2. Рекомендации по защите окружающей среды при выбрасывании

оборудования.

Упаковочные материалы, применяемые в нашем производстве, не загрязняют окружающую среду, являются экологически дружественными и допускают рециклирование. Поэтому при выбрасывании упаковочных материалов ими следует распорядиться соответствующим образом. Обратитесь к вашему дилеру или к компетентным местным властям, которые смогут указать Вам адреса местных предприятий, занимающихся рециклированием, или центров по сбору отходов упаковки. Не выбрасывайте упаковочные материалы или детали упаковки в окружающую среду. В детских руках упаковочные материалы могут привести к удушению, в особенности, пластмассовые пакеты.

Даже когда Вы выбрасываете старое оборудование, делайте это соответствующим образом!

Важно! Доставьте оборудование в местный уполномоченный центр по сбору выбрасываемого

электрооборудования. Это позволяет восстановить ощутимое количество ценных материалов.

3. Техника безопасности.

 При подключении к источнику электрической энергии с помощью вилки и розетки убедитесь

в том, что они соответствуют друг другу и что используемый электрический силовой кабель соответствует установленным нормам и правилам.

 После размещения оборудования доступ к розетке источника электрической энергии должен

оставаться свободным.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ тянуть за кабель при отключении вилки от розетки.

 Необходимо, чтобы электрооборудование было заземлено в соответствии с правилами

техники безопасности.

 Сразу после монтажа проведите краткий осмотр оборудования. Если оборудование не дей-

ствует, то отсоедините его от источника электрической энергии и обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания. Не разрешается пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование.

 Данное оборудование предназначено для профессионального применения обученным

персоналом. Не разрешайте детям находиться вблизи данного оборудования или играть с ним.

 Защитный микровыключатель отключает УФ лампу при открытии дверцы аппарата.

Запрещено вмешиваться в работу защитного микровыключателя. Иначе возможно поражение персонала УФ излучением.

 Не пытайтесь ремонтировать электрооборудование самостоятельно. Все виды ремонта

следует поручать техническим специалистам, имеющим соответствующие полномочия, или уполномоченному центру послепродажного обслуживания. В случае неисправности

отсоедините неисправное электрооборудование от источника электрической энергии.

 Когда потребуется выбросить данное электрооборудование, сдайте его в центр по сбору

рециклируемых отходов.

 Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или

предметам из-за несоблюдения приведенных выше указаний или из-за вмешательства в

4

какую-либо часть оборудования, или из-за применения запасных частей, не являющихся

оригинальными.

В случае если в процессе работы Вы заметили какие-либо функциональные неполадки или неправильную работу машины, немедленно прекратите ее эксплуатацию. Пожалуйста, не предпринимайте попыток самостоятельно отремонтировать аппарат, немедленно звоните в вашу сервисную службу.

Неправомочная модификация оборудования и использование запасных частей.

Любые самостоятельные изменения в конструкции оборудования или попытки его модификации запрещены и очень опасны. Для ремонта оборудования используйте только оригинальные запасные части и принадлежности, рекомендованные изготовителем. Самостоятельные изменения в конструкции оборудования и использование не оригинальных запасных частей ведет к аннулированию гарантии.

Неправильные методы эксплуатации оборудования.

Эксплуатационная надежность оборудования гарантируется только при его правильном использовании. Предельные значения эксплуатационных параметров оборудования не могут быть превышены в любом случае.

4. Транспортировка и хранение.

Разрешается перевозить машину исключительно в заводской упаковке на крытом грузовом транспорте или в контейнере. Заводская упаковка машины включает в себя картонный ящик, закрывающий корпус машины.

Перемещение машины к месту установки.

Перемещение машины к месту установки должно осуществляться исключительно в упакованном виде.

Хранение машины.

Допускается длительное хранение новой машины в закрытом складском помещении, предотвращающем прямое попадание на части и корпус машины влаги, корродирующих веществ, абразивных материалов. Допустимая температура хранения -40 - +60 Градусов Цельсия. Место хранения должно быть защищено от вибрации. При хранении машина должна осматриваться не реже 1 раза в течение 3 месяцев на предмет отсутствия влияния вредных факторов.

5. Технические характеристики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | DH25KS | DH50KS |
| Длина гребенки под ножи, мм | 308 (14 ножей) | 398 (20 ножей) |
| Диапазон работы таймера, мин | 0-60 | 0-60 |
| Мощность УФ лампы, Вт | 8 | 8 |
| Подключение к сети | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Габаритные размеры, мм | 590х350х125 | 590х440х125 |
| Вес, кг | 5 | 5,9 |

5

6. Установка и размещение.

Удаление упаковки и установка машины в месте эксплуатации.

 Все машины, поставляемые компанией «Kocateq», проходят тщательную проверку на

соответствие заявленным стандартам и отсутствие механических повреждений перед отгрузкой.

 При получении машины удалите упаковку и проверьте целостность машины и аксессуаров.

В случае если Вы обнаружили повреждения, немедленно свяжитесь с компанией-продавцом и оформите официальную претензию компании перевозчику, осуществлявшей доставку оборудования.

 Закрепите аппарат на стене в месте его предполагаемой эксплуатации в соответствии с

предварительно официально утвержденными и согласованными планировками размещения оборудования на вашем объекте.

 Сразу после монтажа проведите краткий осмотр оборудования. Убедитесь в том, что все

фиксирующие винты хорошо затянуты. Если оборудование не действует, то отсоедините его от источника электрической энергии и обратитесь в ближайший центр послепродажного обслуживания. Не разрешается пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование.

Рекомендации по установке.

 Оборудование должно быть размещено на стене в вертикальном положении вдали от

источников воды, тепла и нагрева.

 Место установки должно быть обеспечено достаточной вентиляцией.

 Приток и отток воздуха около оборудования не должен быть затруднен рядом стоящим

оборудованием/посторонними предметами.

Окружающая среда.

Допустимые значения температуры окружающей среды: - хранение от -20°С до +70°С.

- эксплуатация от +05°С до 45°С.

Допустимые значения влажности окружающей среды:

- хранение от 10% до 90%

- эксплуатация от 30% до 85%

7. Эксплуатация.

Бактерицидное действие ультрафиолета широко известно. Именно это свойство ультрафиолетового излучения - уничтожение бактерий, вирусов и иных болезнетворных микроорганизмов, используется в предлагаемых стерилизаторах.

 Подключите аппарат к основной электрической сети. При этом на лицевой панели загорится

зеленая индикаторная лампа.

 Тщательно вымойте ножи, просушите их.

 Аккуратно разместите их в аппарате в специальной гребенке.

 Закройте дверцу аппарата и выберите необходимое время стерилизации с помощью рукоятки

таймера.

 Автоматически включится УФ лампа и начнется процесс стерилизации. При этом на лицевой

панели аппарата будет гореть красная индикаторная лампа.

 По окончании процесса стерилизации красная индикаторная лампа гаснет. Ножи готовы к

дальнейшему использованию.

6

8. Очистка и обслуживание оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением любых процедур, связанных с мойкой и очисткой оборудования, отключите машину от основной электрической сети (должен быть обеспечен видимый разрыв цепи).

 Запрещается использовать для очистки машины любые виды органических растворителей.

 Запрещается использовать для очистки машины прямые струи воды, душирующие

устройства и т.п.

 Запрещается использовать абразивные материалы для очистки поверхностей машины.  Очистку машины необходимо производить ежедневно в конце рабочего дня.

 Загрязнения необходимо удалять влажной тканью, смоченной мыльным раствором. После

очистки, увлаженные поверхности машины необходимо вытереть сухой тканью.

 Не используйте металлически щетки для очистки поверхности машины.  Не погружайте аппарат в воду.

 Необходимо ежегодно менять УФ лампу на новую. Все процедуры по замене лампы и

иному техническому обслуживанию аппарата должны выполняться при обесточенном оборудовании.

9. Условия гарантии.

На Ваше оборудование распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие один год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие. Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием оборудование. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

 Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов

оборудования, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, стоимость доставки запасных частей в пределах Москвы.

 Условия действия гарантийных обязательств, содержатся в настоящей инструкции, кроме

этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:

 оборудование должно быть введено в эксплуатацию представителями нашей организации;

 обслуживание оборудования должно проводиться представителями нашей организации;

 оборудование должен эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей

инструкции;

 Не выполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех

гарантийных обязательств.

 Осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные

компоненты.

 Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:

 любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении

оборудования вне зависимости от того кем, как и при каких обстоятельствах, они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения/отключения, обслуживания, нарушениям указаний, содержащихся в

настоящей инструкции);

 частей и компонентов оборудования, подвергшихся механическому разрушению в

процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации оборудования;

7

 любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы

конструкции оборудования, и оборудование в целом;

 любых работ по ремонту и обслуживанию оборудования, в отношении которого действие

гарантии аннулировано;

 частей и деталей оборудования, износившихся или разрушившихся в результате

избыточной нагрузки или естественного износа;

 запасных частей, которые являются расходными материалами, таких как лампы,

индикаторные лампы и т.п.;

 прямого или косвенного ущерба, связанного с эксплуатацией оборудования или

неправильной установки оборудования.

 Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о

невыполнении Вами условий, изложенных выше.

 Оборудование, гарантия на которое аннулирована, может быть отремонтировано нами

только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги.

8