**РОССИЯ**

**ООО «ЛЮКССТАЛЬ»**

**Прилавок кассовый Luxstahl КК-1200**

ПП АА СС ПП ОО РР ТТ

и

руководство по эксплуатации





## НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок кассовый Luxstahl КК-1200 (далее прилавок) предназначен для оборудования рабочего места продавца-кассира отдельно или в составе линии самообслуживания на предприятиях общественного питания.

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.06456/19. Срок действия с 20.06.2019. по 19.06.2022.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры прилавков должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Нормы |
| Габаритные размеры, мм  Длина  Ширина  Полезная высота полки  Высота | 1215  720  140  890 |
| Масса, кг | 40 |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность прилавков приведена в таблице 2

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, шт. |
| Заглушка торцевая 25/25мм хром | 4 |
| Торцевой соединитель 25/25мм хром | 4 |
| Столешница верхняя | 1 |
| Ограничитель | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Болт М8х 60 | 4 |
| Шайба усиленная М8 1,5мм | 4 |
| Полка | 1 |
| Саморез с прессшайбой | 7 |
| Кронштейн крепления полки | 2 |
| Направляющая для подносов | 1 |
| Розетка двухместная накладная | 1 |

## УСТРОЙСТВО

Прилавок состоит из основания, к которому крепятся боковые стенки и передняя облицовка. Так же он обустроен ограничителем и столешницей, под которой находится полка. В зависимости от расположения прилавка в раздаточной линии возможно расположение посадочного места в кассовом модуле справа или слева. В комплект поставки входит двухместная накладная розетка.

Прилавок стоит на четырех регулируемых ножках.

## ПОДГОТОВКА ПРИЛАВКА К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Собрать прилавок согласно разделу - 4.

Перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку с его поверхности. Установить прилавок на соответствующее место. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

Подключить к распределительному щитку и установить на удобную пользователю поверхность прилавка розетку. Использовать 3-х жильный (с заземлением) провод с сечением не менее 1,5 мм2

***Внимание! Подключение провода и проверка наличия заземления производится только квалифицированными специалистами. В случае самостоятельного подключения производитель не несет ответственности.***

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-поставщик гарантирует надежное качество оборудования при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящей инструкции.

**Гарантия на оборудование действует в течение 1 года.**

Заводские дефекты в течение гарантийного срока устраняются бесплатно специалистами службы сервиса. Ремонт оборудования проводится в сервисном центре. По согласованию гарантийный ремонт может производиться другими сервисными центрами, имеющими соответствующие разрешительные документы на выполнение ремонта

Негарантийный ремонт производится по расценкам сервисного центра.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр.

   Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил эксплуатации;  
- при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях, вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях, вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).