


ПАСПОРТ

**ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ**

**Модели:** HKN-TSH1, HKN-TSH2

**Краткое вступление**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

**!** Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.


1. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | HKN-TSH1 | HKN-TSH2 |
| Мощность, кВт | 0,4 | 0,8 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Диспенсеров для тарелок, шт | 1 | 2 |
| Вместимость, тарелок | ~75 | ~75+75 |
| Габариты, мм | 450x570x900 | 450x950x900 |
| Масса, кг | 30 | 48 |

**Внимание!**

Тарелки, помещаемые в диспенсер, должны быть сухими!

1. **Внешний вид панели управления**



1. **Установка**

* Поддерживаемый размер тарелок 245-300мм
* Достаньте из упаковки пластину, к ней будут крепиться пружины.
* Выньте обогреваемый цилиндр из диспенсера.
* В устройстве установлена 21 пружина.
* Подберите необходимое количество пружин исходя из размера тарелок. Лишние пружины отсоединяются у основания.
* Настройте баланс таким образом, чтобы пластина равномерно поддерживалась с трех сторон.
* Перед подключением к сети питания проверьте, что переключатель находится в положении «OFF»
* Подсоедините питание.

1. **Очистка и обслуживание**

* Перед обслуживанием убедитесь, что устройство отключено от сети питания.
* Не используйте влажные салфетки и агрессивные чистящие средства для очистки поверхности и цилиндра обогрева.
* Запрещается распылять на устройство чистящие средства в виде спреев или из баллонов под давлением.
* Запрещается мыть электрические компоненту с помощью воды.