****

**ГРИЛЬ LAVA ROCK**

**Enigma IEL-928**



**Руководство по эксплуатации**

**ВНИМАНИЕ: до начала эксплуатации необходимо удалить защитную пленку, покрывающую нержавеющую сталь.**

**1 Введение**

1.1 Спецификации:

Есть 4 различных вида

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Модель** | **Напряжение** | **Габариты (мм)** |
| Гриль lava rock | IEL-928 | 220~240 В | 460\*600\*400 |

**1.2 Материал**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запасные части** | **Материал** |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Ножки |
| Ограждение |
| Гриль | Нержавеющая сталь |

**2 Транспортировка и хранение**

Во время транспортировки будьте осторожны и не трясите резко оборудование и не бейте его. Не оставляйте его на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами. Храните его в вентилируемых местах вне досягаемости эрозионных газов.

**3 Установка и меры предосторожности**

3.1 Установите оборудование в надежном месте, сохраняйте минимальную, в 10 см, дистанцию от стены

3.2 После работы переводите выключатель в положение «выкл»

**Внимание: не используйте источник питания с другим напряжением.**

**4 Эксплуатация**

4.1Удостоверьтесь, что оборудование подключено к источнику питания

4.2 Поверните выключатель,

4.3 Положите обрабатываемый продукт на гриль

4.4 После работы, отключите подачу электроэнергии.

**5 Чистка и техническое обслуживание**

5.1До начала процесса чистки, отключите подачу электроэнергии

5.2Для чистки корпуса используйте полотенце с неагрессивным чистящим средством, не позволяйте оборудованию входить в контакт с каким-либо кислотно-щелочным веществом.

5.3 Чугун в верхней части оборудования следует прочищать после использования. В случае неиспользования в течение длительного времени, разогрейте оборудование после чистки для удаления остатков воды, добавьте немного масла, упакуйте с помощью бумаги и оставьте на хранение