Инструкция по применению:

1. Развести 25-30 мл. концентрата (1 мерный дозатор) в 1 литре воды.

2. Приготовленным раствором провести очистку кофемашины согласно инструкции производителя обслуживаемой модели.

3. Съемные детали замочить в растворе до полной очистки от накипи. Для достижения лучшего результата очистки рекомендуемая температура раствора должна быть выше 60°С.

4. По завершении очистки тщательно промыть чистой водой.