Инструкция по использованию:

1. Для обслуживания кофемашин приготовить моющий раствор: Растворить 25-30 мл продукта в 500 мл холодной воде. (50-60 мл продукта в 1 литре)

2. Провести очистку системы приготовленным раствором согласно инструкции производителя обслуживаемой модели кофемашины.

(Опустить всасывающую трубку в емкость с полученным раствором.

Пропустить раствор через загрязненную пеной молочную систему машины.)

3. По завершении очистки тщательно промыть систему чистой водой.

Использовать в строгом соответствии с инструкцией к кофе-машине.

При значительном загрязнении насадку паровика можно замочить в емкости с раствором в указанных пропорциях на 15-30 минут, затем промыть водой.